**[02/09] V2L会议纪要**

**参会人**

@Kelly LV 吕玉华 @Hao LIU 柳灏 @David WU 吴广涛 @Brian LI 李伟 @聂炎

**议程**

V2L时序问题讨论

**结论**

1. Station\_V2L从发3秒改为一直发送到接收到BRM报文；
2. BRM中RESERVED信号蔚来车型会发送0xBA，设备通过该信号判断是否是蔚来车型
3. VCU在收到Station\_V2L后开始发送Veh\_RES报文，直至本次流程结束
4. Station\_V2L在每次开始流程时必须发送
5. 当设备放电时，Station\_V2L发送后3m内未收到Veh\_RES报文，继续往下走流程，当收到BRM中RESERVED信号为0xBA，则结束流程，CST报桩端故障
6. 当设备放电时，Station\_V2L发送后3m内未收到Veh\_RES报文，继续往下走流程，当收到BRM中RESERVED信号不为0xBA，则认为是其他车继续流程
7. 当设备放电时，Station\_V2L发送后3m内收到Veh\_RES中VCUV2LDischargingSts为4，则停止流程
8. 当设备充电时，收到Veh\_RES报文且VCUV2LDischargingSts不为4，则停止流程。

**下一步行动**

* 列出后续待办任务，并输入@通知经办人